{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["13项工具清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"13项工具清单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7}
["项次","工具件号","名称","技术规格参数","单位","年预估需求数量","收货地","备注","参考品牌范围"]
[1,"JW7623","多功能强光电筒-防爆","防爆手电筒，无品牌要求。\n此件号为海洋王工具件号，不限定品牌，需符合以下技术参数：\n1、防爆等级：Ex ib IIc T4或Ex ib IIc T4 Gb或Ex db IIc T6 Gb；\n2、防爆合格证和中国国家强制性产品认证证书（简称“CCC证书”）具有国家级权威机构认证；\n3、外壳防护等级：IP66或以上，室外雨雪天气可正常使用；\n4、灯具体积小、重量轻（≤0.3KG），携带方便；\n5、亮度：光通量330lm或以上；\n6、充电及续航时间：充电时间：≤8h，满电可续航至少8h；\n7、电池使用寿命≥1000次循环；\n8、充电口：优先选择Type-C；","把",70,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]
[2,"JW7632","强光巡检手电筒-非防爆","非防爆手电筒，无品牌要求。\n此件号为海洋王工具件号，不限定品牌，需符合以下技术参数：\n1、外壳防护等级：IP66或以上，室外雨雪天气可正常使用；\n2、灯具体积小、重量轻（≤0.3KG），携带方便；\n3、亮度：光通量285lm或以上；\n4、充电及续航时间：充电时间：≤8h，满电可续航至少8h；\n5、电池使用寿命≥1000次循环；\n6、充电口：优先选择Type-C；","把",175,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]
[3,"RJW7106B","多功能手提灯-防爆","手提式防爆手电，无品牌要求。\n此件号为海洋王工具件号，不限定品牌，需符合以下技术参数：\n1、防爆等级：Ex d ia IIc T6 Gb或Ex db ia IIc T6 Gb或Ex db ib IIc T6 Gb；\n2、防爆合格证和中国国家强制性产品认证证书（简称“CCC证书”）具有国家级权威机构认证；\n3、外壳防护等级：IP66或以上，室外雨雪天气可正常使用；\n4、灯具体积小、重量轻（≤1.2KG），携带方便；\n5、亮度：光通量600lm或以上；\n6、充电及续航时间：充电时间：≤8h，满电可续航至少8h；\n7、电池使用寿命≥1000次循环；\n8、充电口：优先选择Type-C；","把",262,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]
[4,"IW5133","防爆头灯","防爆头灯，无品牌要求。\n此件号为海洋王工具件号，不限定品牌，需符合以下技术参数：\n1、防爆等级：Ex ib IIc T3 Gb或Ex ib IIc T4 Gb；\n2、防爆合格证和中国国家强制性产品认证证书（简称“CCC证书”）具有国家级权威机构认证；\n3、外壳防护等级：IP65或以上，室外雨雪天气可正常使用；\n4、灯具体积小、重量轻（≤0.45KG），携带方便；\n5、亮度：光通量1100lm或以上；\n6、充电及续航时间：充电时间：≤8h，满电可续航至少8h；\n7、电池使用寿命≥1000次循环；\n8、充电口：优先选择Type-C；","把",73,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]
[5,"RJW7102/LT","手电-防爆手提灯（海洋王）","防护等级≥IP68 工作光放电≥12H 额定电压14.8v 额定功率12w 电池容量≥2Ah， 平均使用寿命≥100000h， 满足ExiaIICT3-CT6防爆标准，方便油箱中进行操作及进出，电量提醒功能","个",55,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]
[6,"RWX7623","手电-多功能强光手电筒","主要参数： 外壳防护等级≥IP68， 防水等级≥IP66， 额定电压3.7V功率大于等于3w， 强光≥9小时， 工作光≥18小时。 满足ExiaIICT3-CT6防爆标准，方便油箱中进行操作及进出","个",96,"全国","如报价产品规格参数与我司要求参数不同，请提供相应产品参数信息以便初步核实。","海洋王、华荣股份WAROM、新黎明科技EEW、EATON伊顿、EMERSON艾默生、森本照明、飞策FEICE、创正CZ、合隆防爆HEXLON、秦鹏金耀、浙江通明"]